**Markbass LITTLE MARCUS 1000 　取扱説明書　　正誤表**

このたびは、Markbass製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

製品付属の取扱説明書の記載に誤りがありました。謹んでおわび申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

訂正箇所：　3ページ

（正）**SPEAKER OUT：**speakon connector

　↑

（誤）**SPEAKER OUT：**speakon/ 1/4” jack COMBO connector

**SPEAKER OUT**

（正）スピーカーキャビネットを接続する事ができます。高品質なノイトリック・スピコン・コネクターのスピーカー・ケーブルが接続できます。最小インピーダンス4Ω。

　↑

（誤）スピーカーキャビネットを接続する事ができます。高品質なノイトリック・スピコン・コネクターのスピーカー・ケーブルまたは、標準フォーンプラグの付いたスピーカー・ケーブルが接続できます。最小インピーダンス4Ω。

パール楽器製造株式会社